长春市2026年人造板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品 5 张，其中 3 张作为检验样品，2 张作为备用样品。当单张样品无法满足标准规定的制样尺寸时，应抽取满足标准规定的制样尺寸的样品数量。
2 检验依据

表 1 浸渍胶膜纸饰面纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	2
	弹性模量
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	3
	内结合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	4
	24h 吸水厚度膨胀率
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	5
	表面胶合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	6
	表面耐磨
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	7
	表面耐龟裂
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	8
	耐光色牢度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	
9
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013


表 2  浸渍胶膜纸饰面刨花板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	2
	弹性模量
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	3
	内结合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	4
	2h 吸水厚度膨胀率
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	5
	表面胶合强度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013





	序号
	检验项目
	检验方法

	6
	表面耐磨
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	7
	表面耐龟裂
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	8
	耐光色牢度
	GB/T 15102—2017
GB/T 17657—2013

	
9
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013


表 3  浸渍胶膜纸饰面细木工板（2025.12.1 之前生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	2
	浸渍剥离
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	3
	表面耐磨
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	4
	表面耐干热
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	5
	表面耐冷热循环
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	6
	表面耐龟裂
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	7
	耐光色牢度
	GB/T 34722—2017（含第 1 号修改单）
GB/T 17657—2013

	
8
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013



表 4  浸渍胶膜纸饰面细木工板（2025.12.1 生产及之后生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	2
	浸渍剥离
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	3
	横向静曲强度
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	4
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	5
	表面耐磨
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	6
	表面耐干热
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022





	序号
	检验项目
	检验方法

	7
	表面耐冷热循环
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	8
	表面耐龟裂
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	9
	耐光色牢度
	GB/T 34722—2025
GB/T 17657—2022

	
10
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013


表 5 细木工板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013

	2
	横向静曲强度
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013

	3
	浸渍剥离性能
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013

	4
	表面胶合强度
	GB/T 5849—2016
GB/T 17657—2013

	
5
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013


表 6  普通胶合板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013

	2
	胶合强度
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013

	3
	浸渍剥离
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013

	4
	静曲强度
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013

	5
	弹性模量
	GB/T 9846—2015
GB/T 17657—2013

	
6
	
甲醛释放量
	GB 18580—2025
GB/T 17657—2022
GB/T 39600—2021
GB/T 17657—2013

	注：当胶合板相邻层木纹方向不同时，浸渍剥离项目不适用。




凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板（含第 1 号修改单）
GB/T 34722-2022  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
GB/T 15102—2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
GB/T 39600—2021  人造板及其制品甲醛释放量分级
GB 18580-2025  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB/T 9846—2015 普通胶合板
GB/T 5849-2016  细木工板
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

