长春市2022年检查井盖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽样型号或规格

抽取产品应为同一类别、同一规格，同一原材料的产品。

1.2抽样方法、基数及数量

1.2.1以随机抽样的方式在被抽样生产者（经销者）的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。备用样品封存于受检单位。

1.2.2检验数量：

检查井盖抽取4套。2套作为检验用样品，2套作为备用样品。

1.2.3抽样基数满足抽样数量即可。

2 检验要求

表1检查井盖 检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|
| 1 | 承载能力 | GB/T 23858-2009 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23858-2009 检查井盖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

 现行有效的行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。